广州城投润泽科技有限公司设备采购公告

**一、项目名称和采购内容**

（一）项目名称：室内P2.5LED高清全彩显示屏采购项目

（二）项目地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼

（三）、采购限价：24万元（投标报价超过采购限价为无效投标）。

**二、项目目标**

本项目在规定时间内实施完成后，投标人须完成建设项目整体采购工作，为项目正常运行提供保障。

**三、投标资格要求**

(一)必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人，或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件；

(二)已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格；

(三)不接受联合体报价。

**四、项目内容及要求**

项目需求书：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | 单位 | 备注 |
| 1 | P2.5 | p2.5点间距2.5mm，屏体尺寸：8m\*4.48m=35.84㎡ 屏体包含电源 接收卡 | 35.84  | 沃比特 | 平方米 | 前维护，模组尺寸：320mm\*160mm横向:25个, 纵向:28个模组数量:700个屏体含包边尺寸: 8.1m\*4.58m实际显示屏分辨率: 3200\*1792 |
| 2 | 视频处理 | 拼接处理器X12 | 1  | 卡莱特 | 套 |  |
| 3 | 配电系统 | 正泰40K | 1  | 正泰 | 套 | 含一键启动 远程智能上电 |
| 4 | 钢结构 | 钢结构安装 | 37.10  | 国标 | 平方米 | 不锈钢201或者热镀锌钢 |
| 5 | 钢结构 | 钢结构立柱 | 8.00  | 国标 | 平方米 | 不锈钢201或者热镀锌钢 |

**五、验收标准及质保期**

（一）验收要求

成交供应商交付的货物必须达到以上提及的质量标准以及合格证书、技术性能参数、质量参数和国家质量标准。

（二）质量保证及售后服务

成交供应商必须保证提供的货物是全新的并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，完全符合质量标准要求。如提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

采购清单中货物的质保期最少为到货验收合格之日起2年，期间免费保修2年，终身维护，并提供 5 年内使用的备品备件更换产品。任何问题需提供售后服务处理，电话解决不了的情况下，供应商须上门处理解决问题。

**六、费用、支付方式及货期**

（一）本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含投标供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和投标供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费、质保期服务及采购实施过程中不可预见费用等所有其他有关各项的全部费用，我司有权根据实际情况调整采购数量。

（二）付款方式

1、合同签订生效，甲方应在双方书面确定的发货时间前2天，且甲方（采购人）收到乙方（中标供应商）请款资料后15个工作日内，甲方支付乙方合同90%合同款。

2、乙方提供全部货品调试验收合格满15日，并在甲方收到乙方请款资料和服务期内的质保服务承诺函后15个工作日内，甲方支付尾款10%给乙方。

3、货期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点，货期最长不超过20天。

**七、报价文件**

根据我司要求的报价格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

（一）价格文件（加盖公章）

1、报价明细表（见附件1）

（二）商务部分

详见《商务评分表》

（三）报价响应要求

本项目采购需求（附件1）中的所有指标均为最低参考标准，其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定供货时提供（采购需求另有描述的，从其要求）报价文件中的总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

投标时，供应商必须对项目的产品参数、规格型号逐一作实质性响应，并详细列出响应的具体内容（必须以本项目竞选文件规定的《实质性要求响应表》作为附件，加盖公章）。

**八、评标方法**

本项目按以下方法、步骤及标准进行开评标：

（一）评标方法

本项目采取经评审的最低价投标法。通过资格性和有效性审查表（附件5）后，各供应商按照有效投标报价由低到高的顺序依次排列，排名第一的供应商为第一中标候选人。报价相同的由评委会随机抽取确定。供应商实行信用评价管理，具体见附件6。

**九、投标文件**

（一）价格文件（格式见附件2，加盖公章）

1、报价明细表

（二）商务部分

1、有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。

2、实质性要求响应表（格式见附件4）。

3、供应商认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。

4、投标文件递交截止时间和地点：2021年12月15日**下午5点前，投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期递交招标人有权不予受理。所有投标文件必须在此时间前递交到**：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼607。

（三）技术部分（如有，格式自定，加盖公章）

服务方案：供应商应针对本项目制定切实可行的服务方案，包括但不限于：

1、总体实施方案；

2、实施进度计划和工期承诺书；

3、确保实施进度的技术和组织措施；

4、确保安全文明施工的技术和组织措施；

5、投入的人员配置情况；

6、供应商认为其它需要说明的文字。

**十、招标文件获取方式**

本竞选文件在广州大学经营管理有限公司官网（https://www.gzuci.com/）上发布。本竞选文件在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学经营管理有限公司官网（https://www.gzuci.com/）网站发布的文本为准。

**十一、采购联系方式**

采购单位：广州城投润泽科技有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼

联系电话：020-31001291

附件1：报价一览表

附件2：投标人资格审查表

附件3：投标文件有效性审查表

附件4：法定代表人身份证明书

附件5：法定代表人授权委托证明书

附件6：项目需求书

附件1

**报价一览表**

项目名称：

|  |
| --- |
| **室内P2.5LED高清全彩显示屏技术方案** |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | P2.5 | p2.5点间距2.5mm，屏体尺寸：8m\*4.48m=35.84㎡屏体包含电源 接收卡 | 35.84  | 沃比特 | 平方米 |   |  | 前维护，模组尺寸：320mm\*160mm横向:25个, 纵向:28个模组数量:700个屏体含包边尺寸: 8.1m\*4.58m实际显示屏分辨率: 3200\*1792 |
| 2 | 视频处理 | 拼接处理器X12 | 1  | 卡莱特 | 套 |   |  |  |
| 3 | 配电系统 | 正泰40K | 1  | 正泰 | 套 |   |  | 含一键启动 远程智能上电 |
| 4 | 钢结构 | 钢结构安装 | 37.10  | 国标 | 平方米 |   |  | 不锈钢201或者热镀锌钢 |
| 5 | 钢结构 | 钢结构立柱 | 8.00  | 国标 | 平方米 |   |  | 不锈钢201或者热镀锌钢 |
|  | 合计 | ： |  |  | 含税13% |
|  | 优惠最终价 |  |  |

说明：

（1）投标总价为人民币报价。

（2）投标总价是所有需采购人支付的本项目采购的金额总数，应包括投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费用、行政费用、物耗费用、劳保用品费用、工器具费用、交通费、管理费、利润和税金等各项费用，以及承担本合同明示或暗示的所有风险责任和义务所发生的一切费用。本合同执行期间，此价格为固定的含税价格、不变价，采购人无须另向投标人支付本合同规定之外的其他任何费用。

（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件2

**投标人资格审查表**

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **备注** |
| 1 | 提供营业执照（复印件盖章） |  |
| 2 | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |  |
| 3 | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期： 年 月 日

附件3

**有效性审查表**

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **投标人** |
| 1 | 投标文件按招标文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件按招标文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 3 | 对同一竞选项目未出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 4 | 投标总报价不低于企业自身成本； |  |
| 5 | 投标报价不超过采购限价； |  |
| 7 | 技术方案响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 8 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件； |  |
| 9 | 符合竞选文件中规定的其他实质性要求； |  |
| 10 | 商务部分要求的证明材料。 |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期： 年 月 日

附件4

**法定代表人身份证明书**

在我单位任职务，是我单位法定代表人，身份证号为，特此证明。

（单位盖章）

日期： 年 月 日

单位联系地址：

邮政编码： 联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件5

**法定代表人授权委托证明书**

兹授权 （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理 （采购单位名称）组织的“ （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自 年 月 日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件6

**项目需求书**

为满足公司业务需求，本项目拟采购室内P2.5LED高清全彩显示屏（详见下表）。本次采购的室内P2.5LED高清全彩显示屏在技术、性能方面的指标要求如下：

**采购清单及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | P2.5 | 沃比特 | p2.5点间距2.5mm，屏体尺寸：8m\*4.48m=35.84㎡ 屏体包含电源 接收卡 | 35.84  | 平方米 |
| 2 | 视频处理 | 卡莱特 | 拼接处理器X12 | 1  | 套 |
| 3 | 配电系统 | 正泰 | 正泰40K | 1  | 套 |
| 4 | 钢结构 | 国标 | 钢结构安装 | 37.10  | 平方米 |
| 5 | 钢结构 | 国标 | 钢结构立柱 | 8.00  | 平方米 |

**2 项目工期、验收标准及质保期限**

1）签订合同后，投标人须在30个日历天内完成项目实施和验收工作。

2）项目要求及验收参考标准：本项目为室内P2.5LED高清全彩显示屏的采购，到货安装好后测试功能是否满足需求。

3）售后服务要求：本工程（含硬件）自安装调试完成日起免费保修 2 年，终身维护；并提供 5 年内使用的备品备件更换。。

4）提供7\*24小时电话故障诊断服务。显示屏出现非人为故障时，乙方接到甲方通知后，乙方应在 2 个小时内安排技术人员协助甲方电话解决问题。如果电话解决不成，乙方应在接到甲方通知后及时到现场进行解决。

5）现场故障排除服务：保修期间免费更换损坏部件及免费提供技术服务。

6）服务文档及报告：每次现场服务结束后，乙方现场服务人员应提供必要的保修服务文档，并须得到甲方书面签署确认。双方共同签署的维修服务报告视为本次保修任务的完成，且成为保修服务评分标准。

7）在保修期內提供必要的技术资料共享，同时在保修期内每年进行客户回访，并向甲方或甲方的关联公司提交书面报告。