**广州城投综合能源投资经营管理有限公司**

**广州大学城能源发展有限公司**

**202509生产部月度生产材料采购 竞选文件**

1. 项目名称和采购内容
2. 项目名称：202509生产部月度生产材料采购
3. 项目类别：货物类

（三）采购内容：包组一五金材料类；包组二约克主机材料类；包组三格力主机材料类。具体详见附件1本项目“采购需求”。

二、合格供应商资格要求

1. 必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人，或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件；
2. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息报告并打印页面加盖公章；
3. 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；
4. 不接受联合体报价。
5. 费用、支付方式及货期

（一）本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用，采购人有权根据实际情况调整采购数量。

（二）付款方式：

全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的产品资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。

（三）货期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

（四）送货地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

四、报价响应要求

1. 本项目采购需求（附件1）中的所有指标均为最低参考标准，其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定供货时提供（采购需求另有描述的，从其要求）报价文件中的总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。
2. 投标时，供应商必须对项目的产品参数、规格型号逐一作实质性响应，并详细列出响应的具体内容（必须以本项目竞选文件规定的《实质性要求响应表》作为附件，加盖公章）。

五、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1. 报价文件（格式见附件2格式1，加盖公章）
2. 报价明细表
3. 商务文件
4. 有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。
5. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（附件2格式2）。
6. 供应商调查表（附件2格式3）。
7. 附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息报告并打印页面加盖公章。
8. 投标人声明：没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的声明。（附件2格式4)。
9. 实质性要求响应表（附件2格式5）。
10. 供应商认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。

六、评标方法及成交方式

1、本项目采用经评审的最低投标价评标，对投标人进行价格评审。通过供应商资格性和有效性审查表（见附件3）后，以经评审的最低投标报价作为评标基准价，各投标人按价格评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人的价格评分统一按照公式计算：价格评分＝评标基准价÷投标人评标报价×100。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

2、投标人响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求投标人进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

3、采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4、成交方式：收到采购人通知单位为成交单位，无收到通知单位为未成交单位。

**七、递交投标文件**

（一）投标文件递交截止时间：2025年10月14日北京时间17时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“202509生产部月度生产材料采购”字样。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。

（二）投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

八、采购人地址和联系方式

1. 采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

 广州大学城能源发展有限公司

1. 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
2. 联系人：李工，联系电话：020-39302060

附件1、采购需求

附件2、投标文件目录及格式要求

附件3、资格性和有效性审查表

 采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

 广州大学城能源发展有限公司

2025年9月22日

附件1

采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将视为无效投标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 需求内容
2. 202509生产部月度生产材料采购--包组一五金材料类清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 光纤收发器 | 千兆SFP光纤收发器 LC口单模双纤1SFP+1GE 1光1电光电转换 TL-FC313F(不含光模块),配套电源适配器 | 对 | 2 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 千兆SFP光纤收发器 LC口单模双纤1SFP+1GE 1光1电光电转换 TL-FC313F，含TL-SM312LS-20KM光模块，收发端各一，配套电源适配器 | 对 | 4 |  |
| 3 | 光模块 | 千兆单模双纤SFP光模块，LC接口,工业级，支持全双工模式 | 个 | 4 |  |
| 4 | 无线远程同步开关 | 双向对传，DC24V，传输距离≥1km，输入路数：2路干接点，输出路数：2路，输出类型：继电器，主机2台，天线2根 | 对 | 1 |  |
| 5 | 铠装温度传感器 | 分度号：PT1000量程：-50℃～50℃；精度等级：A级；连接方式：螺纹连接，螺纹M20\*1.5；探头长度：200mm；探头外径：φ10mm；探头材质：304不锈钢；线制：3线制；（不含底座套管） | 个 | 54 |  |
| 6 | 防水帆布 | 规格：3\*6米 | 块 | 1 |  |
| 7 | 高级合成往复式空气压缩机油 | 型号：Corena S4 P,规格：20L/桶 | 桶 | 2 |  |
| 8 | 牛筋塑料桶 | 容量：120升，尺寸：上口直径57cm，桶底直径43cm，桶身高度60cm；白色带盖加厚塑料桶 | 个 | 3 |  |
| 9 | 布基胶布 | 规格：宽80mm\*长20m，材质:布基胶，颜色：黑色 | 卷 | 20 |  |
| 10 | 移动卷线 | 盘高40cm，盘直径30cm，盘厚15cm，带50米3\*1.5mm²的软线，配漏电保护和过热保护，线盘有4个二三插，带总开关 | 个 | 2 |  |
| 11 | 波纹管 | 材质：PA6尼龙加厚阻燃波纹管，尺寸：AD13，规格：100米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 12 | 自攻螺钉 | 规格：M5\*30mm全牙，材质：304不锈钢，类型：十字沉头 | 支 | 1000 |  |
| 13 | 导热硅脂 | 型号：HZ-KS101，导热系数≥1.0W/M.K,规格70g/支，使用范围：-50℃~150℃ | 支 | 20 |  |
| 14 | 熔断器 | 规格：RT18,RT14,380V~100KA，2A | 支 | 10 |  |
| 15 | 熔断器 | 规格：RT18,RT14,380V~100KA，4A | 支 | 10 |  |
| 16 | 内六角扳手 | 规格：1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm，类型：平球两用 | 套 | 1 |  |
| 17 | 移动卷线 | 盘高40cm，盘直径30cm，盘厚15cm，带30米3\*2.5mm²的软线，配漏电保护和过热保护，线盘有4个二三插，带总开关 | 个 | 1 |  |
| 18 | 移动卷线 | 盘高40cm，盘直径30cm，盘厚15cm，带30米3\*1.5mm²的软线，配漏电保护和过热保护，线盘有4个二三插，带总开关 | 个 | 1 |  |
| 19 | 擦机布 | 材质：纯棉，颜色：白色，规格：20-30cm | 千克 | 40 |  |
| 20 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：红色 | 卷 | 10 |  |
| 21 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：黄色 | 卷 | 10 |  |
| 22 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：绿色 | 卷 | 10 |  |
| 23 | 油漆 | 类型：醇酸防锈漆，规格：3kg/桶，颜色：翠绿 | 桶 | 3 |  |
| 24 | 油漆 | 类型：醇酸防锈漆，规格：3kg/桶，颜色：黄色 | 桶 | 2 |  |
| 25 | 油漆 | 类型：醇酸防锈漆，规格：3kg/桶，颜色：彩蓝色 | 桶 | 2 |  |
| 26 | 防锈漆 | 类型：红丹防锈漆，规格：3kg/桶 | 桶 | 3 |  |
| 27 | 开关面板 | 规格：10A，四控单开，白色，86型 | 个 | 2 |  |
| 28 | 开关面板 | 规格：10A，两控单开，白色，86型 | 个 | 6 |  |
| 29 | 二三插座 | 规格：10A，错位五孔，86型，带底盒，象牙白 | 个 | 5 |  |
| 30 | 螺栓 | 规格：M18\*160mm，材质：304不锈钢，类型：双头全牙，配两平介两螺母 | 套 | 24 |  |
| 31 | 螺栓 | 规格：M20\*180mm，，材质：304不锈钢，类型：双头全牙，配两平介两螺母 | 套 | 48 |  |
| 32 | 螺栓 | 规格：M20\*100mm，，材质：304不锈钢，类型：双头全牙，配两平介两螺母 | 套 | 48 |  |
| 33 | 除锈剂 | 型号：WD-40，规格：400ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 34 | 自攻螺丝 | 规格：M4\*30，材质：不锈钢，类型：十字沉头 | 支 | 500 |  |
| 35 | PVC-U给水管胶粘剂 | 容量：500ml，给水管专用胶水 | 罐 | 1 |  |
| 36 | 电话机听筒话柄 | 华为eSpace7910电话听筒话柄 | 个 | 1 |  |
| 37 | 光纤熔接机垫片 | 适配Fujikura27S光纤熔接机的光纤夹具垫片，1套含1个上垫片和1个下垫片 | 套 | 2 |  |
| 38 | 积算仪 | 5V供电，可通过RS485通讯读取S7-200的数据，可显示温度、流量、冷量，控制柜开孔参考尺寸150\*75，冷量显示位数不低于8位,提供编程软。 | 套 | 5 |  |
| 39 | 冷量表表头 | 肯特，KHEC-D4M-K，24VDC | 个 | 5 |  |
| 40 | 电动阀控制器模块 | 型号：VPcon-2TP调节阀内部定位模块 | 个 | 2 |  |
| 41 | 分屏器 | 类型：HDMI一分二分屏器，配电源 | 个 | 1 |  |
| 42 | 哈夫节 | 规格：DN100，材质：铸铁，长度20cm，配套不锈钢螺栓。 | 个 | 2 |  |
| 43 | 哈夫节 | 规格：DN125，材质：铸铁，长度20cm，配套不锈钢螺栓。 | 个 | 2 |  |
| 44 | 哈夫节 | 规格：DN150，材质：铸铁，长度30cm，配套不锈钢螺栓。 | 个 | 2 |  |
| 45 | 哈夫节 | 规格：DN200，材质：铸铁，长度30cm，配套不锈钢螺栓。 | 个 | 2 |  |
| 46 | 哈夫节 | 规格：DN300，材质：铸铁，长度40cm，配套不锈钢螺栓。 | 个 | 2 |  |
| 47 | 哈夫节 | 规格：DN400，材质：铸铁，长度40cm，配套不锈钢螺栓。 | 个 | 1 |  |
| 48 | 水表 | 规格：LXLG-100E，DN100，类型：可拆干式蝶翼式，连接方式:法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 49 | 水表 | 规格：LXLG-125E，DN125，类型：可拆干式蝶翼式，连接方式:法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 50 | 水表 | 规格：LXLG-150E，DN150，类型：可拆干式蝶翼式，连接方式:法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 51 | 水表 | 规格：LXLG-200E，DN200，类型：可拆干式蝶翼式，连接方式:法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 52 | 水表 | 规格：LXLG-250E，DN250，类型：可拆干式蝶翼式，连接方式:法兰连接 | 个 | 2 |  |
| 53 | 闸阀 | 规格：DN100，PN10，类型：手动暗杆闸阀，主要材质：阀体铸铁，阀杆阀板不锈钢，密封方式：软密封 | 个 | 2 |  |
| 54 | 闸阀 | 规格：DN125，PN10，类型：手动暗杆闸阀，主要材质：阀体铸铁，阀杆阀板不锈钢，密封方式：软密封 | 个 | 2 |  |
| 55 | 闸阀 | 规格：DN150，PN10，类型：手动暗杆闸阀，主要材质：阀体铸铁，阀杆阀板不锈钢，密封方式：软密封 | 个 | 2 |  |
| 56 | 闸阀 | 规格：DN200，PN10，类型：手动暗杆闸阀，主要材质：阀体铸铁，阀杆阀板不锈钢，密封方式：软密封 | 个 | 2 |  |
| 57 | 闸阀 | 规格：DN250，PN10，类型：手动暗杆闸阀，主要材质：阀体铸铁，阀杆阀板不锈钢，密封方式：软密封 | 个 | 2 |  |
| 58 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：黑色 | 卷 | 30 |  |
| 59 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：红色 | 卷 | 30 |  |
| 60 | 生料带 | 规格：20mm\*0.12mm\*20m，聚四氟乙烯生料带， | 卷 | 30 |  |
| 61 | 两用扳手 | 规格：6/7/8/10/11/12/13/14/15/17/19/22/24/27/30/32mm | 套 | 1 |  |
| 62 | 活动扳手 | 规格：6寸 | 个 | 1 |  |
| 63 | 活动扳手 | 规格：8寸 | 个 | 1 |  |
| 64 | 活动扳手 | 规格：10寸 | 个 | 2 |  |
| 65 | 钢丝钳 | 规格：8寸 | 个 | 2 |  |
| 66 | 安全带 | 类型：全身五点式，双钩，线长：≥2m |  | 2 |  |
| 67 | 移动卷线 | 盘高40cm，盘直径30cm，盘厚15cm，带30米3\*2.5mm²的软线，配漏电保护和过热保护，线盘有4个二三插，带总开关 | 个 | 1 |  |
| 68 | 四合一气体检测仪 | 类型：便携式四合一气体检测仪，检测气体：可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢，采样方式：自然扩散式，工作时间：连续工作时间大于8小时，工作温度：-10~50℃，工作湿度：0-95%，防护等级：IP65，，质保期：1年以上，报警方式：数显、声、光、震动，防溅水防尘防爆，充电式配充电器 | 个 | 2 |  |
| 69 | 头灯 | 类型：头戴LED充电式，功率：≥3W,续航≥3h，功能：可调焦，配充电器 | 个 | 2 |  |
| 70 | 手电筒 | 类型：LED手电筒，电池≥3500毫安，配充电器 | 个 | 1 |  |
| 71 | 应急大灯 | 功率：≥10W，电池容量：≥5Ah，类型：手提式，聚光和泛光供冷，底座带强磁，灯头可调，配充电器。 | 个 | 1 |  |
| 72 | 砂轮机 | 类型：手持式砂轮机，功率：≥800w，配握把 | 台 | 1 |  |
| 73 | 切割片 | 规格：105\*1.2\*16mm，50片/包 | 包 | 2 |  |
| 74 | 多功能金属切割片 | 规格：100\*1.6\*20mm，10片/包 | 包 | 2 |  |
| 75 | 电镐 | 规格：95重型电镐，配2尖镐2平镐 | 台 | 1 |  |
| 76 | 一字螺丝刀 | 规格：3\*75mm | 把 | 1 |  |
| 77 | 一字螺丝刀 | 规格：5\*100mm | 把 | 1 |  |
| 78 | 一字螺丝刀 | 规格：6\*150mm | 把 | 1 |  |
| 79 | 十字螺丝刀 | 规格：3\*75mm | 把 | 1 |  |
| 80 | 十字螺丝刀 | 规格：5\*100mm | 把 | 1 |  |
| 81 | 十字螺丝刀 | 规格：6\*150mm | 把 | 1 |  |
| 82 | 测温枪 | 测量范围：0-200℃，配9V充电电池，手持式。 | 把 | 1 |  |
| 83 | 对讲机 | 距离：≥5公里，电池容量：≥2500mAh，配充电线， | 对 | 2 |  |
| 84 | 十字镐 | 规格：50\*22\*2\*5cm左右，配50cm左右木柄 | 把 | 2 |  |
| 85 | 铁锹 | 规格：33\*20cm左右，类型：尖头，配1.2米左右木柄 | 把 | 2 |  |
| 86 | 锄头 | 规格：30\*10cm左右，配1.2米左右木柄 | 个 | 2 |  |
| 87 | 数字式万用表 | 交直流电压：600V，交直流电流：10A，电阻：20MΩ，智能防烧，NCV验电 | 个 | 1 |  |
| 88 | 内六角扳手 | 规格1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm，类型：平球两用 | 套 | 1 |  |
| 89 | SSD固态硬盘 | 规格：1TB,3.5寸，SATA3.0接口，600TBW类型：台式电脑硬盘 | 个 | 2 |  |
| 90 | 干体式温度校验炉 | -20~150℃，显示分辨率：0.1℃/0.01℃，稳定性：±0.1℃，仪表精度：0.1级，校验孔直径：4mm-10mm，校验孔数量：4个，电源：AC220V±10% | 套 | 1 |  |
| 91 | HART手操器 | HART475，0.05%F.S HART协议，现场总线协议，彩色触摸屏，供电方式：内置充电电池，含通信线、250Ω电阻，充电器 | 套 | 1 |  |
| 92 | 焊台 | 环形变压器，最大功率不低于100W，可调温度范围不小于100-480°，可插210/245手柄，配245型手柄一支，245型马蹄头、刀头、尖头、弯尖头烙铁头各1个。 | 套 | 1 |  |
| 93 | 热风枪 | 手持式，温度范围不低于100-450摄氏度，加热功率不小于500W，配8/10/12mm风嘴、托架。放到托架时可自动休眠。 | 套 | 1 |  |
| 94 | 超声波清洗机 | 超声功率≤600W，内胆材质：304不锈钢，AC220V，内槽尺寸：330\*300\*150mm，超声频率：40kHZ | 套 | 1 |  |
| 95 | 烘干箱 | 不锈钢内胆，带鼓风，内部不低于35\*35\*35cm。 | 台 | 1 |  |
| 96 | 冷量表 | 外夹式超声波冷量表，能量准确度：2级流量准确度：0.5级；测量管径：适用DN100~DN900管径测量介质：冷冻水、乙二醇；工作压力：1.0MPa，流量测量范围：10~6600m3/h，温度：2路PT100或PT1000；温感输入（外夹式）测量范围：-20~100℃，0.1℃精度。探头安装方式：外夹式；传感器电缆：≥9米；分体式积算仪：冷量计量单位：MWh、KWh、GJ，电源：90-250VAC输出：4-20Ma；485通讯，ModBus RTU协议；冷量积算支持负温度；累积量可修改，提供最高权限的密码； | 台 | 1 |  |
| 97 | 冷量表 | 外夹式超声波冷量表，能量准确度：2级流量准确度：0.5级测量管径：适用DN100~DN900管径测量介质：冷冻水工作压力：1.0MPa，流量测量范围：10~6600m3/h，温度：2路PT100温感输入（外夹式）测量范围：-20~100℃0.1℃精度探头安装方式：外夹式传感器电缆：≥9米分体式积算仪：冷量计量单位：MWh、KWh、GJ，电源：10-36VDC输出：4-20Ma；485通讯，ModBus RTU协议冷量积算支持负温度 | 台 | 1 |  |
| 98 | 流量计 | 分体管段式电磁流量计，DN200,DC24V，耐压1.6Mpa，输出4-20mA、频率Hz、MODBUS，流量准确度0.5级；不锈钢电极；氯丁橡胶内衬；介质及温度：水0~60℃；传感器电缆：10米；传感器IP68,转换器IP67；提供MODBUS协议点表；用户可自定义波特率和地址；流量系数、小流量切除数值可以在校验时在本地操作面板上修正；累积量可修改；提供最高权限的密码。 | 台 | 1 |  |
| 99 | 排气阀 | 形式：自动排气阀，材质：黄铜，螺纹接口尺寸：DN15，公称压力1.6Mpa，工作温度0-80℃，工作介质：水 | 个 | 30 |  |
| 100 | 排气阀 | 形式：自动排气阀，材质：黄铜，螺纹接口尺寸：DN20，公称压力1.6Mpa，工作温度0-80℃，工作介质：水 | 个 | 5 |  |
| 101 | 排气阀 | 形式：自动排气阀，材质：黄铜，螺纹接口尺寸：DN25，公称压力1.6Mpa，工作温度0-80℃，工作介质：水 | 个 | 5 |  |
| 102 | 垫片 | 规格：内10\*外18\*厚3（4分）；类型：硅胶平垫 | 个 | 50 |  |
| 103 | 垫片 | 规格：内20\*外31\*厚3（4分）；类型：硅胶平垫 | 个 | 50 |  |
| 104 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：黑色 | 卷 | 20 |  |
| 105 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：红色 | 卷 | 20 |  |
| 106 | 生料带 | 规格：20mm\*0.12mm\*20m，聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 20 |  |
| 107 | 硅胶止水带 | 规格：2.5cm宽\*1m长 | 卷 | 10 |  |
| 108 | 扎带 | 规格：3\*200mm,包装：200根/包，类型：自锁式，材质：尼龙 | 包 | 2 |  |
| 109 | 扎带 | 规格：4\*300mm,包装：200根/包，类型：自锁式，材质：尼龙 | 包 | 2 |  |
| 110 | 电缆 | 类型：电线BV，规格：0.5mm2（单芯硬线） | 米 | 50 |  |
| 111 | 电缆 | 类型：电线BV，规格：1mm2（单芯硬线） | 米 | 50 |  |
| 112 | 美工刀 | 类型：推纽自锁式，外壳材质：塑料，刀片宽带：18mm，配10刀片 | 把 | 2 |  |
| 113 | 鹰嘴管钳 | 规格：1.5寸，类型：90度鹰嘴 | 把 | 1 |  |
| 114 | 内六角扳手 | 规格1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm，类型：平球两用 | 套 | 1 |  |
| 115 | 活动扳手 | 规格：8寸 | 把 | 1 |  |
| 116 | 活动扳手 | 规格：12寸 | 把 | 1 |  |
| 117 | 管箍 | 规格：14-27mm，材质：304不锈钢 | 个 | 10 |  |
| 118 | 管箍 | 规格：18-32mm，材质：304不锈钢 | 个 | 10 |  |
| 119 | 管箍 | 规格：21-38mm，材质：304不锈钢 | 个 | 10 |  |
| 120 | 管箍 | 规格：27-51mm，材质：304不锈钢 | 个 | 5 |  |
| 121 | 管箍 | 规格：59-82mm，材质：304不锈钢 | 个 | 5 |  |
| 122 | 橡胶垫 | 规格：1米\*2米\*2mm | 块 | 1 |  |
| 123 | PPR管 | 规格：DN20，EN:2.3，公,PN1.6，Mpa，4米/根 | 根 | 4 |  |
| 124 | PPR管 | 规格：DN25，EN:2.3，PN1.6MPa，4米/根 | 根 | 2 |  |
| 125 | PPR异径三通 | 规格：50-20 | 个 | 5 |  |
| 126 | PPR异径三通 | 规格：63-20 | 个 | 5 |  |
| 127 | PPR异径三通 | 规格：75-20 | 个 | 5 |  |
| 128 | PPR截止阀 | 规格：DN20 | 个 | 8 |  |
| 129 | PPR内丝直接 | 规格：DN20 | 个 | 15 |  |
| 130 | PPR活接头 | 规格DN20 | 个 | 10 |  |
| 131 | 聚氨酯泡沫发泡胶 | 规格：900g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 132 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：50，类型：外包直通 | 个 | 20 |  |
| 133 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：63，类型：外包直通 | 个 | 20 |  |
| 134 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：75，类型：外包直通 | 个 | 20 |  |
| 135 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：90，类型：外包直通 | 个 | 10 |  |
| 136 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：50，类型：外包弯头 | 个 | 20 |  |
| 137 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：63，类型：外包弯头 | 个 | 20 |  |
| 138 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：75，类型：外包弯头 | 个 | 20 |  |
| 139 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：90，类型：外包弯头 | 个 | 10 |  |
| 140 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：50，类型：外包三通 | 个 | 20 |  |
| 141 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：63，类型：外包三通 | 个 | 20 |  |
| 142 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：75，类型：外包三通 | 个 | 20 |  |
| 143 | 保温管接头卡扣连接片 | 规格：90，类型：外包三通 | 个 | 10 |  |
| 144 | 梯子 | 规格：2.5米，类型：铝合金人字梯 | 把 | 1 |  |
| 145 | 熔芯 | 电流：6A，规格：φ10\*38 | 个 | 10 |  |
| 146 | 螺栓 | 规格：M5\*50，材质：不锈钢，类型：单头全压外六角，配套平垫螺母。 | 套 | 10 |  |
| 147 | 螺栓 | 规格：M8\*60，材质：不锈钢，类型：单头全压外六角，配套平垫螺母。 | 套 | 10 |  |
| 148 | 螺栓 | 规格：M10\*100，材质：不锈钢，类型：单头全压外六角，配套平垫螺母。 | 套 | 10 |  |
| 149 | 螺栓 | 规格：M14\*100，材质：不锈钢，类型：单头全压外六角，配套平垫螺母。 | 套 | 10 |  |
| 150 | 螺栓 | 规格：M16\*120，材质：不锈钢，类型：单头全压外六角，配套平垫螺母。 | 套 | 10 |  |
| 151 | 中间继电器 | 型号：JZX22F(D)/2Z,5A/220VAC，8脚(不含底座） | 个 | 5 |  |
| 152 | 中间继电器 | JZX22F(D)/4Z,3A/220VAC，14脚(不含底座） | 个 | 5 |  |
| 153 | 喷漆 | 颜色：红色，类型：自动喷漆，规格：450ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 154 | 方形橡胶接头 | DN32,PN1.6，连接方式，螺栓，配螺栓螺母 | 个 | 1 |  |
| 155 | 方形橡胶接头 | DN40，PN1.6，连接方式，螺栓，配螺栓螺母 | 个 | 1 |  |
| 156 | 方形橡胶接头 | DN50，PN1.6，连接方式，螺栓，配螺栓螺母 | 个 | 1 |  |
| 157 | 方形橡胶接头 | DN65，PN1.6，连接方式，螺栓，配螺栓螺母 | 个 | 1 |  |
| 158 | 三外丝三通 | 规格：4分，材质：不锈钢304 | 个 | 10 |  |
| 159 | 内外内丝三通 | 规格：4分，材质：不锈钢304 | 个 | 10 |  |
| 160 | 内丝弯头 | 规格：4分，材质：不锈钢304 | 个 | 10 |  |
| 161 | 外丝弯头 | 规格：4分，材质：不锈钢304 | 个 | 10 |  |
| 162 | 304不锈钢管 | 规格：外径20，厚3mm，材质:304不锈钢,3米/条 | 米 | 15 |  |
| 163 | 电流互感器 | 型号：SDH-0.66,电流比：1200/5；0.2级；尺寸：宽\*高\*长120\*48\*105mm | 个 | 5 |  |
| 164 | 电流互感器 | 型号：SDH-0.66,电流比：1000/5；0.2级；尺寸：宽\*高\*长120\*48\*105mm | 个 | 4 |  |
| 165 | 电流互感器 | 型号：SDH-0.66,电流比：800/5；0.5级；尺寸：宽\*高\*长88\*45\*93mm | 个 | 4 |  |
| 166 | 电流互感器 | 型号：SDH-0.66,电流比：50/5；0.5级；尺寸：宽\*高\*长75\*40\*88mm | 个 | 2 |  |
| 167 | 不锈钢焊条 | 规格：A102，Ф2.5mm | 千克 | 6 |  |
| 168 | 304不锈钢法兰 | DN250，PN1.6 | 个 | 2 |  |
| 169 | 304不锈钢法兰 | DN200，PN1.6 | 个 | 2 |  |
| 170 | 304不锈钢90℃弯头 | DN200，PN1.6 | 个 | 2 |  |
| 171 | 304不锈钢90℃弯头 | DN250，PN1.6 | 个 | 2 |  |
| 172 | 手动涡轮蝶阀 | 规格：DN80，PN1.6，硬密封对夹式，材质：阀体球铁，阀板不锈钢，阀杆:2cr13 | 个 | 3 |  |
| 173 | 手动涡轮蝶阀 | 规格：DN200，PN1.6，硬密封对夹式，材质：阀体球铁，阀板不锈钢，阀杆:2cr13 | 个 | 2 |  |
| 174 | 手动涡轮蝶阀 | 规格：DN250，PN1.6，硬密封对夹式，材质：阀体球铁，阀板不锈钢，阀杆:2cr13 | 个 | 1 |  |
| 175 | 挂锁 | 材质：304不锈钢，宽度：30mm左右 | 把 | 4 |  |
| 176 | 干混修补砂浆 | 直用水泥砂浆，灰色水泥+石英砂已混合配比好，加水即用型，送工具 15kg/包。 | 包 | 2 |  |
| 177 | 速干水泥 | 加水即用型，送工具 10kg/包。 | 包 | 1 |  |
| 178 | 信号隔离器 | 电源：24V，4-20mA,一分二，精度±0.1%，导轨安装，输入带配电，输入可接二线制及三线制变送器。 | 个 | 3 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、退换货、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对本次材料采购作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际实现目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按无效标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.到货日期：采购人实际需要订货，投标人按照报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 合格率100%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字后30日工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。

5.未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

包组二采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将视为无效标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 需求内容
2. 202509生产部月度生产材料采购--包组二约克主机材料类清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 角阀 | 型号：022W10054-000，品牌：约克， | 个 | 3 |  |
| 2 | 中冷器液位探头 | 型号：325-46510-030，品牌：约克， | 个 | 1 |  |
| 3 | 冷凝器液位探头 | 型号：025-40109-000，品牌：约克， | 个 | 1 |  |
| 4 | 冷凝器液位探头 | 型号：325-47588-006，品牌：约克， | 个 | 2 |  |
| 5 | R134a冷媒 | 规格：30磅/瓶,品牌：约克 | 瓶 | 35 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按无效标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.★成交供应商若为非生产厂家，在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准）等证明文件，提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。

4.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。货期要求不超过1个月。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 合格率100%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的产品资料后30个工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。
20. 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

包组三采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将视为无效标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 需求内容
2. 202509生产部月度生产材料采购--包组三格力主机材料类清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 主机润滑油 | 格力，810006060002，68号合成脂类润滑油，5L/桶，适用于离心机组， | 桶 | 10 |  |
| 2 | 干燥滤芯 | 格力，812070000004，纸滤芯，适用于离心主机， | 个 | 4 |  |
| 3 | 油滤芯 | 格力，07218205，滤芯，D48，适用于离心主机， | 个 | 1 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按无效标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.★成交供应商若为非格力厂家或格力大型冷水机组授权代理商，在供货时需提供格力厂家的或格力大型冷水机组授权代理商的关于本项目采购清单材料的合法授权函文件和供货证明文件（以采购订单或采购合同为准）等产品资料，提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪。成交供应商供货时提供格力厂家订货系统的订单截图，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。

4.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。货期要求不超过1个月。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 合格率100%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。
20. 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

附件2 投标文件目录及格式要求

投标单位参照竞选文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

目 录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **是否提交** | **页码范围** | **备注** |
| **一** | **报价文件** |  |  |  |
| 1.1 | 报价明细表(格式1) |  |  |  |
| **二** | **商务文件** |  |  |  |
| 2.1 | 供应商简介（如有，格式自定） |  |  |  |
| 2.2 | 供应商营业执照复印件 |  |  |  |
| 2.3 | 法定代表人证明及授权书(格式2) |  |  |  |
| 2.4 | 供应商调查表(格式3) |  |  |  |
| 2.5 | “信用中国”信用信息报告 |  |  |  |
| 2.6 | 投标人声明函(格式4) |  |  |  |
| 2.7 | 实质性要求响应表（格式5） |  |  |  |
| 2.8 | 供应商认为需要提交的其他资料 |  |  |  |

**一、报价文件**

**1.1报价明细表**(格式1)

报价明细表

项目名称：202509生产部月度生产材料采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号、规格** | **报价****品牌型号** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税金额（元）** | **货期** | **质保期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 未含税：含税： |

说明：

1. 投标报价为人民币报价。
2. 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）。
4. 总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

供应商名称：（盖章）

报价日期：

报价有效期：

**二、商务文件**

**2.1供应商简介（**如有，格式自定**）**

**2.2供应商营业执照复印件（盖章）**

**2.3 法定代表人证明及授权书**(格式2)

**法定代表人身份证明书**

 在我单位任 职务，是我单位法定代表人，身份证号为 ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2025年 月 日

单位通信地址：

邮政编码： 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
|  |  |

**法定代表人授权委托证明书**

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理 （采购单位名称）组织的“202509生产部月度生产材料采购”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自 年 月 日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

　　身份证号码：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2025年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

**2.4 供应商调查表**(格式3)

编号：TZ4-23

供应商调查表

(设备材料类)

项目名称：202509生产部月度生产材料采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称  |  | 法人代表 | 　 |
| 注册地址 | 　 | 邮 编 | 　 |
| 公司成立日期 | 　 | 营业执照号码 | 　 | 注册资金 | 　 |
| 电话号码 | 　 | 传真号码 | 　 | 公司网页 | 　 |
| 员工人数 | 　 | 厂房面积 | 　 | 品质控制 | 　 |
| 公司所有制 |  | 机构性质 |  |
| 供应商性质 | □ 品牌公司 □ 总代理 □ 省级代理 □ 市级代理 □ 经销商 |
| 营业范围 | 　 |
| 主要经营(代理)设备或产品 | 　 |
| 主营市场 | 　 | 主要客户 | 　 |
| 年销售额（过去三年） | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 |
| 开户银行 | 　 | 银行帐号 | 　 |
| 联系人姓名 | 性别 | 职务/职别 | 部门 | 办公电话 | 手机 | 传真 | 电子邮箱 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 是否获得质量保证 / 质量控制体系认征.请提供证书复印件 |
| ISO 9001 | □ 是 | □ 否 | ISO 14001 | □ 是 | □ 否 |
| 其它 | 　 |
| 序号 | 资质证书名称 | 认证范围（国/省/市） |
| 　 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 供应商：（公章） 日期： 年 月 日 |

**2.5 “信用中国”信用信息报告**

**2.6投标人声明函**(格式4)

**投标人声明函**

 **：**

关于贵公司202509生产部月度生产材料采购，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：

我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。

我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。**

**2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。**

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：

日期：

**2.7实质性要求响应表**(格式5)

**实质性要求响应表**

项目名称：202509生产部月度生产材料采购--包组一五金材料类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的产品资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2025年 月 日

**实质性要求响应表**

项目名称：202509生产部月度生产材料采购--包组二主机材料类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求四、需求内容（四）交货要求3.★成交供应商若为非生产厂家，在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准）等证明文件，提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。 |  |  |  |
| 4 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的产品资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2025年 月 日

**实质性要求响应表**

项目名称：202509生产部月度生产材料采购--包组三格力主机材料类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求四、需求内容（四）交货要求3.★成交供应商若为非格力厂家或格力大型冷水机组授权代理商，在供货时需提供格力厂家的或格力大型冷水机组授权代理商的关于本项目采购清单材料的合法授权函文件和供货证明文件（以采购订单或采购合同为准）等产品资料，提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪。成交供应商供货时提供格力厂家订货系统的订单截图，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。 |  |  |  |
| 4 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的产品资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2025年 月 日

**2.9 其他资料**

投标人认为需要提交的其他资料。

**附件3**

**资格性和有效性审查表**

项目名称：202509生产部月度生产材料采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **供应商** |
| 1 | 投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形； |  |
| 3 | 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营；提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件； |  |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，提供“信用中国”网站的信用信息报告并打印页面加盖公章； |  |
| 5 | 投标人未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；提供投标人声明函； |  |
| 6 | 投标总报价没有超过最高限价且没有报价畸低的； |  |
| 7 | 投标文件没有附有招标人不能接受的条件（ 满足“★”的条款）； |  |
| 8 | 供应商报价文件明确按照本项目竞选文件所附的实质性要求响应表的格式填写（加盖公章），且提交的产品参数、规格型号满足采购清单要求，无出现报价内容与本项目竞选文件所附的实质性要求响应表信息前后不一致情形； |  |
| 9 | 符合竞选文件中规定的其他实质性要求； |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期： 年 月 日