**广州城投综合能源投资经营管理有限公司**

**202510生产部冷系统月度材料采购 竞选文件**

1. 项目名称和采购内容
2. 项目名称：202510生产部冷系统月度材料采购
3. 项目类别：货物类

（三）采购内容：五金材料类。具体详见附件1本项目“采购需求”。

二、合格供应商资格要求

1. 必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人，或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件；
2. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息报告并打印页面加盖公章；
3. 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；
4. 不接受联合体报价。
5. 费用、支付方式及货期

（一）本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用，采购人有权根据实际情况调整采购数量。

（二）付款方式：

全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的产品资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。

（三）货期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

（四）送货地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

四、报价响应要求

1. 本项目采购需求（附件1）中的所有指标均为最低参考标准，其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定供货时提供（采购需求另有描述的，从其要求）报价文件中的总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。
2. 投标时，供应商必须对项目的产品参数、规格型号逐一作实质性响应，并详细列出响应的具体内容（必须以本项目竞选文件规定的《实质性要求响应表》作为附件，加盖公章）。

五、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1. 报价文件（格式见附件2格式1，加盖公章）
2. 报价明细表
3. 商务文件
4. 有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。
5. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（附件2格式2）。
6. 供应商调查表（附件2格式3）。
7. 附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息报告并打印页面加盖公章。
8. 投标人声明：没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的声明。（附件2格式4)。
9. 实质性要求响应表（附件2格式5）。
10. 供应商认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。

六、评标方法及成交方式

1、本项目采用经评审的最低投标价评标，对投标人进行价格评审。通过供应商资格性和有效性审查表（见附件3）后，以经评审的最低投标报价作为评标基准价，各投标人按价格评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。投标人的价格评分统一按照公式计算：价格评分＝评标基准价÷投标人评标报价×100。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

2、投标人响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求投标人进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

3、采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4、成交方式：收到采购人通知单位为成交单位，无收到通知单位为未成交单位。

**七、递交投标文件**

（一）投标文件递交截止时间：2025年10月30日北京时间17时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“202510生产部冷系统月度材料采购”字样。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。

（二）投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

八、采购人地址和联系方式

1. 采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司
2. 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
3. 联系人：李工，联系电话：020-39302060

附件1、采购需求

附件2、投标文件目录及格式要求

附件3、资格性和有效性审查表

 采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2025年10月23日

附件1

采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将视为无效投标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 需求内容
2. 202510生产部冷系统月度材料采购

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 清洗机 | 清洗类型：水洗、干洗；锂电市电双电源供电版（带遥控开关）防水防尘无刷电机，整机防水电机功率：>480W 电机转速：>380r/min伸缩杆长度:7.5m双机头刷毛材质：尼龙丝含电线、充电器、伸缩杆、水管等配件，预算5000元。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 热量积算仪 | 能积算负温，测量液体温度在-10~20℃；温度通道：Pt1000信号流量通道：4-20mA，脉冲信号输出通道：RS485接口；电源：AC220V，50Hz支持modbus RTU协议建议品牌：上海瑾熙、昆仑工控、虹润仪表或同档次品牌 | 台 | 2 |  |
| 3 | 流量计 | 分体管段式电磁流量计，DN200,DC24V，耐压1.6Mpa，输出4-20mA、频率Hz、MODBUS，流量准确度0.5级；不锈钢电极；氯丁橡胶内衬；介质及温度：水0~60℃；传感器电缆：10米；传感器IP68,转换器IP67；提供MODBUS协议点表；用户可自定义波特率和地址；流量系数、小流量切除数值可以在校验时在本地操作面板上修正；累积量可修改；提供最高权限的密码。建议品牌：广东艾科、杭州源牌、上海肯特或同档次品牌，质保1年 | 台 | 1 |  |
| 4 | 流量计 | 分体管段式超声波流量计，DN200,DC24V，耐压1.6Mpa，输出4-20mA、MODBUS，精度0.5级；介质及温度：水0~60℃；传感器电缆：10米；阀体防护不低于IP65；提供MODBUS协议点表；用户可自定义波特率和地址；累积量可修改；流量系数、小流量切除数值可以在校验时在本地操作面板上修正；提供最高权限的密码。建议品牌：大连索尼卡、新天科技、杭州源牌或同档次品牌，质保1年 | 台 | 1 |  |
| 5 | 流量计 | 分体管段式超声波流量计，DN50,DC24V，耐压1.6Mpa，输出4-20mA、MODBUS，精度0.5级；介质及温度：水0~60℃；传感器电缆：10米；阀体防护不低于IP65；提供MODBUS协议点表；用户可自定义波特率和地址；累积量可修改；流量系数、小流量切除数值可以在校验时在本地操作面板上修正；提供最高权限的密码。建议品牌：大连索尼卡、新天科技、杭州源牌或同档次品牌，质保1年 | 台 | 1 |  |
| 6 | 冷量表表头 | 肯特，KHEC-D4M-K，24VDC 质保1年 | 个 | 5 |  |
| 7 | 电动执行器 | 执行器蜗轮箱一体式，开关型，AC380V,扭矩不小于500Nm，防护不低于IP67，可用于40℃户外环境；带屏幕显示，可显示开度等数据，具有远程/就地开关，可就地使用操作旋钮开关；带紧急手轮；齿轮箱终生润滑，免维护；带过力矩保护开关、行程限位保护；输入开、关两组指令，输出开反馈、关反馈、故障信号；现场的阀体口径DN350,接口法兰外径125,螺丝孔4\*Φ12.5，孔对角中心距102，中心方形传动轴，边长21.33，高度40，接口水平方向。含用于现场阀体的转接件；含调试。中标方需到现场实际测量尺寸，以现场实际为准。原电动头型号：伯纳德AQ50。参考品牌相当于或优于：重庆川仪、上海一泰、博纳斯威，江苏诚功等。质保1年 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电缆 | 规格：2\*0.75M㎡，型号：RVVP | 米 | 100 |  |
| 9 | 电缆 | 规格：2\*1.0mm2，型号：RVVP | 米 | 200 |  |
| 10 | 电缆 | 规格：3\*0.75mm2，型号：RVVP | 米 | 50 |  |
| 11 | 锂电池 | 型号：CR123A 3V | 粒 | 10 |  |
| 12 | 压力表 | 量程：0-1.0MPa,型号：Y-100 | 个 | 6 |  |
| 13 | 压力表 | 量程：0-1.0MPa,型号：Y-150 | 个 | 5 |  |
| 14 | 压力表缓冲管 | 类型：180°，材质：304不锈钢，接头规格：内螺纹M14\*1.5，外螺纹4分 | 条 | 4 |  |
| 15 | 外管网标识牌 | 尺寸20cm\*12.5cm\*厚0.8mm，不锈钢材质，四个角位开螺丝孔，蚀刻字体内容“冷冻水管道；广州城投综合能源投资经营管理有限公司；联系电话：15013155530”等字样， | 块 | 40 |  |
| 16 | 外管网标识桩 | PCV材质，直径7cm，厚2mm，长59cm，顶部带盖，管上标字样“冷冻水管道，联系电话:15013155530” | 条 | 10 |  |
| 17 | 自攻螺丝 | 规格：M4\*25，镀锌 | 颗 | 1000 |  |
| 18 | 膨胀胶粒 | 规格：M6 | 粒 | 1000 |  |
| 19 | 保温棉胶水 | 橡塑保温专用胶水，适用温度范围：-20-100℃，初干时间：3-5分钟，防火性能：难燃B1级。环保性能符合GB18583-2008要求。规格：3L/桶。 | 桶 | 5 |  |
| 20 | 布基胶布 | 材质:布基+胶布合成 ,宽80mm\*25m，黑色 | 卷 | 30 |  |
| 21 | 镀锌短管 | 单边外牙，DN20，厚4mm，长150mm | 条 | 4 |  |
| 22 | 镀锌短管 | 单边外牙，DN25，厚4mm，长150mm | 条 | 4 |  |
| 23 | 草酸 | 浓度：85%，10KG/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 24 | LED节能灯 | 规格：E27,45W,6500K，白光 | 个 | 10 |  |
| 25 | 油漆扫 | 规格：2寸猪毛直刷 | 把 | 20 |  |
| 26 | 油漆扫 | 规格：3寸猪毛直刷 | 把 | 10 |  |
| 27 | 尼龙扎带 | 5\*400mm，200根/包 | 包 | 2 |  |
| 28 | 尼龙扎带 | 3\*200mm，200根/包 | 包 | 2 |  |
| 29 | 生料带 | 材质：聚四氟乙烯，规格：20mm\*0.1mm\*20m | 卷 | 30 |  |
| 30 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：绿色 | 卷 | 20 |  |
| 31 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：红色 | 卷 | 20 |  |
| 32 | 冲击钻组钻嘴 | 规格：10mm，圆柄两坑两槽 | 支 | 2 |  |
| 33 | 冲击钻组钻嘴 | 规格：8mm，圆柄两坑两槽 | 支 | 2 |  |
| 34 | 冲击钻组钻嘴 | 规格：6mm，圆柄两坑两槽 | 支 | 2 |  |
| 35 | 电动阀体 | 规格：DN200，型号：D6200W/PRCA-S2-T-200 IP66 对夹式蝶阀 | 个 | 1 |  |
| 36 | 醇酸磁漆 | 颜色：银色，醇酸外用磁漆，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 37 | 醇酸底漆 | 醇酸防锈底漆，颜色：铁红，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 38 | 醇酸磁漆 | 颜色：绿色，醇酸外用磁漆，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 39 | 醇酸磁漆 | 颜色：黄色，醇酸外用磁漆，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 40 | 醇酸磁漆 | 颜色：蓝色，醇酸外用磁漆，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 41 | 醇酸磁漆 | 颜色：中灰，醇酸外用磁漆，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 42 | 油漆稀释剂 | 通用性油漆稀释剂，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 43 | 不锈钢抽屉轨道 | 12寸静音三节滑轨，长30\*宽4.3cm\*高1.2cm，特厚 | 副 | 6 |  |
| 44 | 高压清洗机 | 型号：5630C-150C，220V，功率2000W，流量480L/H，配件：5米进水管，20米出水管、枪杆、枪柄、快速接头等基础配件 | 台 | 2 |  |
| 45 | 法兰式涡轮蝶阀 | 法兰式蝶阀，DN300，1.6Mpa，L=192mm，建议品牌：上海冠龙、班尼戈、中核苏阀、上海良工或同档次品牌 | 个 | 1 |  |
| 46 | 法兰式涡轮蝶阀 | 型号：D341X-16Q，法兰式蝶阀，DN450，1.6Mpa，L=210mm，建议品牌：上海冠龙、班尼戈、中核苏阀、上海良工或同档次品牌 | 个 | 1 |  |
| 47 | 水龙头 | 4分接头，高度14cm，304不锈钢，配60cm软管，单冷 | 个 | 2 |  |
| 48 | 透明玻璃胶 | 中性硅酮耐候玻璃胶，户外防霉防水型，透明，300ML/支 | 支 | 10 |  |
| 49 | 电工绝缘胶带 | 规格：16mm宽\*10m长\*0.16mm厚，颜色：黑色，电压等级600V以下。 | 卷 | 10 |  |
| 50 | 电工绝缘胶带 | 规格：16mm宽\*10m长\*0.16mm厚，颜色：红色，电压等级600V以下。 | 卷 | 10 |  |
| 51 | 电工绝缘胶带 | 规格：16mm宽\*10m长\*0.16mm厚，颜色：黄色，电压等级600V以下。 | 卷 | 10 |  |
| 52 | 电工绝缘胶带 | 颜色：绿色，电压等级600V以下，规格：16mm宽\*10m长\*0.16mm厚 | 卷 | 10 |  |
| 53 | 镀锌短管 | DN15，厚4mm，长150mm，单边牙，牙长15mm | 支 | 30 |  |
| 54 | PVC管帽 | 管帽内径75mm | 个 | 150 |  |
| 55 | 皮带 | 型号：B-62 | 条 | 6 |  |
| 56 | 油漆扫 | 规格：2寸，猪毛直刷 | 把 | 30 |  |
| 57 | 油漆扫 | 规格：3寸，猪毛直刷 | 把 | 20 |  |
| 58 | 油漆扫 | 规格：2寸，猪毛直刷 | 把 | 20 |  |
| 59 | 油漆扫 | 规格：3寸，猪毛直刷 | 把 | 10 |  |
| 60 | 转换开关 | 尺寸：长4.8cm\*宽4.8cm\*高7.5cm，型号：LW12-16，额定绝缘电压：500V，额定发热电流：16A，额定电压：380VAC 220VAC 220VDC，三档，转换档位面板有手动，停止，自动的标识，建议品牌：长江电器、正泰、德力西或同档次品牌 | 个 | 10 |  |
| 61 | 合格证标签贴纸 | 尺寸：长40mm，宽25mm，编号/检定日期/有效日期/检定员 | 个 | 500 |  |
| 62 | LED灯灯芯 | 尺寸：直径23cm，型号：2B18C-18W，功率：18W | 个 | 5 |  |
| 63 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：红色 | 卷 | 10 |  |
| 64 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：黄色 | 卷 | 10 |  |
| 65 | 绝缘胶布 | 规格：宽18mm\*厚0.13mm\*长9m，颜色：绿色 | 卷 | 10 |  |
| 66 | 导热硅脂 | 导热系数：≥1.0W/m.k，工作温度：-10-200℃，规格：50g/支，不固化。 | 支 | 50 |  |
| 67 | 压力表 | 型号：Y-100，材质：铁壳喷塑，机芯、接头铜，量程：0-1MPa，表盘直径：100，精度等级：1.6，螺纹尺寸：M20\*1.5，表盘直径：100，安装方式：径向。 | 个 | 50 |  |
| 68 | 保温棉胶水 | 橡塑保温专用胶水，适用温度范围：-20-100℃，初干时间：3-5分钟，防火性能：难燃B1级。环保性能符合GB18583-2008要求。规格：3L/桶。 | 桶 | 15 |  |
| 69 | 布基胶带 | 黑色，8cm宽，长25米 | 卷 | 30 |  |
| 70 | 防水接头 | 规格：PG9(4-8)，材质：不锈钢 | 个 | 50 |  |
| 71 | 油漆扫 | 规格：2寸，猪毛直刷 | 把 | 30 |  |
| 72 | 压力表缓冲管 | 类型：180°，材质：304不锈钢，接头规格：内螺纹M2.0\*1.5，外螺纹4分 | 根 | 50 |  |
| 73 | LED灯泡 | 规格：50W，E40灯头，6500K | 个 | 5 |  |
| 74 | 手持调频对讲机 | 重量：116克，电池容量6800毫安，发射功率：23dBm,尺寸：115\*65\*35mm（不含天线），充电方式：座充/Type-C直充 | 台 | 4 |  |
| 75 | 除锈锤 | 规格：300g，配木柄 | 把 | 2 |  |
| 76 | 除锈锤 | 规格：500g，配木柄 | 把 | 2 |  |
| 77 | 塑壳架式纤维皮尺 | 规格：50米，塑壳长195\*宽195mm，塑壳厚度25mm，双面标识。 | 把 | 1 |  |
| 78 | 透明玻璃胶 | 中性硅酮耐候玻璃胶，户外防霉防水型，透明，300ML | 支 | 2 |  |
| 79 | 吸油盘 | 手电两用黄油枪专用吸油盘，外直径29cm/内直径22cm，材质：PE+软橡胶，螺纹口径上螺纹6.0cm/下螺纹5.6cm，配刮油刀、开桶器， | 个 | 2 |  |
| 80 | 钢丝轮 | 类型：碗型钢丝轮，规格：100\*16mm | 个 | 20 |  |
| 81 | 油漆扫 | 规格：1寸，猪毛直刷 | 把 | 20 |  |
| 82 | 绿色油漆 | 型号：醇酸外用磁漆，颜色：绿色，规格：15kg/桶 | 桶 | 2 |  |
| 83 | 醇酸底漆 | 醇酸防锈底漆，颜色：铁红，规格：3kg/桶 | 桶 | 6 |  |
| 84 | 润滑脂 | 美孚，BEACON 325，35LB/15.9kg | 桶 | 2 |  |
| 85 | 密封环（口环） | 水泵型号：威乐，ASP300-400/4，功率400KW,转速1488r/min；材质：青铜CuPb10sn | 个 | 2 |  |
| 86 | 冷媒检漏仪 | 英福康INFICON，D-TEK3 预算5000元 | 个 | 1 |  |
| 87 | 棘轮扳手 | 类型：1/2大飞棘轮扳手，规格：89-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-20-32mm，配万向接头。 | 套 | 1 |  |
| 88 | 撬棍 | 类型：六棱起钉撬棍，直径：20mm左右，长度：1米左右 | 根 | 2 |  |
| 89 | 尖嘴钳 | 规格：8寸 | 把 | 1 |  |
| 90 | 斜口钳 | 规格：8寸 | 把 | 1 |  |
| 91 | 电钻 | 类型：无刷锂电钻，电压：21V，扭矩：≥35N.m，电池容量：5Ah\*2，配件：配一字/十字/麻花钻头。 | 套 | 1 |  |
| 92 | 牛筋灰桶 | 尺寸：30\*20cm，配提手 | 个 | 5 |  |
| 93 | 灰匙 | 规格：刃尺寸160\*70mm左右 | 把 | 2 |  |
| 94 | 画规 | 规格：16寸 | 把 | 1 |  |
| 95 | 剪刀 | 规格：7.5寸 | 把 | 2 |  |
| 96 | 无尘布 | 规格：15\*15cm左右，100片/包 | 包 | 1 |  |
| 97 | 下水裤 | 类型：背带式半身连体下水裤，尺码：42 | 套 | 2 |  |
| 98 | 四角遮雨棚 | 规格：2.5\*2.5米，折叠伸缩式 | 把 | 1 |  |
| 99 | 通讯接头 | CT75A-16T,16针，方形插头，适用于华为逆变器终端设备 | 个 | 6 |  |
| 100 | 西门子通讯卡 | 西门子，CB1241，RS485，6ES7 241-1CH30-1XB0 | 个 | 2 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、退换货、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对本次材料采购作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际实现目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按无效标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.到货日期：采购人实际需要订货，投标人按照报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 合格率100%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字后30日工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。

5.未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

附件2 投标文件目录及格式要求

投标单位参照竞选文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

目 录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **是否提交** | **页码范围** | **备注** |
| **一** | **报价文件** |  |  |  |
| 1.1 | 报价明细表(格式1) |  |  |  |
| **二** | **商务文件** |  |  |  |
| 2.1 | 供应商简介（如有，格式自定） |  |  |  |
| 2.2 | 供应商营业执照复印件 |  |  |  |
| 2.3 | 法定代表人证明及授权书(格式2) |  |  |  |
| 2.4 | 供应商调查表(格式3) |  |  |  |
| 2.5 | “信用中国”信用信息报告 |  |  |  |
| 2.6 | 投标人声明函(格式4) |  |  |  |
| 2.7 | 实质性要求响应表（格式5） |  |  |  |
| 2.8 | 供应商认为需要提交的其他资料 |  |  |  |

**一、报价文件**

**1.1报价明细表**(格式1)

报价明细表

项目名称：202510生产部冷系统月度材料采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号、规格** | **报价****品牌型号** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税金额（元）** | **货期** | **质保期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 未含税：含税： |

说明：

1. 投标报价为人民币报价。
2. 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）。
4. 总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

供应商名称：（盖章）

报价日期：

报价有效期：

**二、商务文件**

**2.1供应商简介（**如有，格式自定**）**

**2.2供应商营业执照复印件（盖章）**

**2.3 法定代表人证明及授权书**(格式2)

**法定代表人身份证明书**

 在我单位任 职务，是我单位法定代表人，身份证号为 ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2025年 月 日

单位通信地址：

邮政编码： 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
|  |  |

**法定代表人授权委托证明书**

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理 广州城投综合能源投资经营管理有限公司组织的“202510生产部冷系统月度材料采购”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自 年 月 日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

　　身份证号码：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2025年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

**2.4 供应商调查表**(格式3)

编号：TZ4-23

供应商调查表

(设备材料类)

项目名称：202510生产部冷系统月度材料采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称  |  | 法人代表 | 　 |
| 注册地址 | 　 | 邮 编 | 　 |
| 公司成立日期 | 　 | 营业执照号码 | 　 | 注册资金 | 　 |
| 电话号码 | 　 | 传真号码 | 　 | 公司网页 | 　 |
| 员工人数 | 　 | 厂房面积 | 　 | 品质控制 | 　 |
| 公司所有制 |  | 机构性质 |  |
| 供应商性质 | □ 品牌公司 □ 总代理 □ 省级代理 □ 市级代理 □ 经销商 |
| 营业范围 | 　 |
| 主要经营(代理)设备或产品 | 　 |
| 主营市场 | 　 | 主要客户 | 　 |
| 年销售额（过去三年） | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 |
| 开户银行 | 　 | 银行帐号 | 　 |
| 联系人姓名 | 性别 | 职务/职别 | 部门 | 办公电话 | 手机 | 传真 | 电子邮箱 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 是否获得质量保证 / 质量控制体系认征.请提供证书复印件 |
| ISO 9001 | □ 是 | □ 否 | ISO 14001 | □ 是 | □ 否 |
| 其它 | 　 |
| 序号 | 资质证书名称 | 认证范围（国/省/市） |
| 　 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 供应商：（公章） 日期： 年 月 日 |

**2.5 “信用中国”信用信息报告(投标截止日前一个月内）**

**2.6投标人声明函**(格式4)

**投标人声明函**

广州城投综合能源投资经营管理有限公司 **：**

关于贵公司202510生产部冷系统月度材料采购，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：

我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。

我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。**

**2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。**

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：

日期：

**2.7实质性要求响应表**(格式5)

**实质性要求响应表**

项目名称：202510生产部冷系统月度材料采购

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的产品资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：

1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

供应商名称（盖公章）：

 日 期：2025年 月 日

**2.9 其他资料**

投标人认为需要提交的其他资料。

**附件3**

**资格性和有效性审查表**

项目名称：202510生产部冷系统月度材料采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **供应商** |
| 1 | 投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形； |  |
| 3 | 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营；提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件； |  |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，提供投标截止日前一个月内的“信用中国”网站的信用信息报告并打印页面加盖公章； |  |
| 5 | 投标人未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；提供投标人声明函； |  |
| 6 | 投标总报价没有超过最高限价且没有报价畸低的； |  |
| 7 | 投标文件没有附有招标人不能接受的条件（ 满足“★”的条款）； |  |
| 8 | 供应商报价文件明确按照本项目竞选文件所附的实质性要求响应表的格式填写（加盖公章），且提交的产品参数、规格型号满足采购清单要求，无出现报价内容与本项目竞选文件所附的实质性要求响应表信息前后不一致情形； |  |
| 9 | 符合竞选文件中规定的其他实质性要求； |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期： 年 月 日